Это - аудиодрайвер YAMAHA PCI Audio DS-XG series,
подготовленный для интеграции в дистрибутив Windows 98.


Установка:

1. В уже установленную Windows 98:
 - распаковать архив в папку с ЛАТИНСКИМ именем.
 - выбрать: панель управления - система - устройства - звуковые, видео и игровые устройства - <ваше устройство> - свойства - драйвер - обновить драйвер (или переустановить) - произвести поиск... - указанный ниже источник - <папка, в которую вы распаковали архив> - OK

2. В ДИСТРИБУТИВ Windows 98SE,  98IF и  "Собери себе Windows":
 - если в папке с дистрибутивом Windows нет файла CUSTOM.INF, то распаковать в папку с дистрибутивом Windows  файлы _audio3D.cab, _ymf724.cab, _ymf724.inf, CUSTOM.INF
 - если CUSTOM.INF в папке дистрибутива есть, то:
     либо исправить CUSTOM.INF в Блокноте по образцу из этого архива, а затем положить в папку с дистрибутивом все файлы из архива, кроме Read.Me
     либо воспользоваться для его изменения программой INFINST.EXE с установочного компакт-диска Windows (не обращая внимания на ее сообщения о том, что файл не найден), а затем положить в папку с дистрибутивом файлы _audio3D.cab и _ymf724.cab


ПРИМЕЧАНИЕ:	здесь сразу 2 варианта драйвера - только для Windows и с дополнениями для DOS.
		Для установки драйвера с дополнениями для DOS нужно во всех вариантах установки дополнительно распаковать файлы из подпапки +DOS этого архива,
		при этом файл _ymf724.inf из подпапки положить взамен одноименного из корня архива.
